**Załącznik Nr 1**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

*w zakresie samochodu osobowego typu SUV lub Minivan*

1. **Warunki ogólne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry:** | **Wymagania Zamawiającego:** |
| 1. | Rodzaj pojazdu  | Pojazd homologowany wg kat. **M1,** wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. **Rodzaj nadwozia SUV lub Minivan.** |
| 2. | Rok produkcji | Pojazd używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku. Pojazd skompletowany i wyposażony. |
| 3. | Warunki techniczne  | Pojazd sprawny technicznie wolny od wad konstrukcyjnych. |
| 4. | Barwa nadwozia  | Szara, czarna, granatowa, bordowa, brązowa lub podobna. |
| 5. | Gwarancja | Wymagany okres gwarancji **nie krótszy niż 1 rok na cały pojazd.** |
|  | **II. Silnik** |  |
| **Wyłącznie spalinowy** |
| 1. | Rodzaj | ~~Pb~~ lub ON  |
| 2. | Moc | Nie mniej niż 170 KM |
| 3. | Pojemność w cm3 | Nie mniej niż 1900 cm3 |
|  | **III. Parametry techniczno - funkcjonalne** |  |
| 1. |  Napędowy | 1. 4 x 2,
2. Skrzynia biegów **manualna lub automatyczna**.
 |
| 2. | Hamulcowy/ trakcyjny | Co najmniej z systemami:* zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania;
* stabilizacji toru jazdy z możliwością wyłączenia przez kierowcę;
* kontroli trakcji – z możliwością wyłączenia przez kierowcę.
 |
| 3. |  Kierowniczy | Ze wspomaganiem, kierownica po lewej stronie pojazdu, skórzana, regulowana min. w jednej płaszczyźnie (góra-dół). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **IV. Wyposażenie** |  |
|  |  |  |
| 1. |  Siedzenia  | Tapicerowane w kolorze ciemnym:1. Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół. Oparcie z regulacją kąta położenia.
2. Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył. Oparcie z regulacją kąta położenia.
3. Kanapa trzymiejscowa w II rzędzie siedzeń.
 |
| 2. |  Klimatyzacja | Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. |
| 3. | Bezpieczeństwo | 1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera;
2. Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera.
 |
| 4. | Zamek centralny | Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. |
| 5. |  Koła/Ogumienie | 1. Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji pojazdu.
2. Obręcze kół ze stopów lekkich.
3. Koło zapasowe pełnowymiarowe – 1 szt. wyposażone w ogumienie jak w ppkt 1 lub dojazdowe koło zapasowe.
4. Komplet narzędzi niezbędnych do wymiany koła zapasowego.
 |
| 6. |  Szyby  | Szyby przednie i tylne otwierane elektrycznie. |
| 7. | Zabezpieczenie antykradzieżowe  | Minimum dwa elektroniczne. |
| 8. | Instalacja radiowa | Radioodtwarzacz montowany fabrycznie przez producenta pojazdu.  |
| 9. | Instalacja elektryczna/ oświetlenie | 1. Pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgłowe montowane fabrycznie przez producenta pojazdu;
2. Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie tylnej części nadwozia.
 |
| 10. | Zabezpieczenie podłogi pojazdu | 1. Przedział pasażerski wyposażony w komplet dywaników gumowych lub welurowych. (*tył-przód*).
2. Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagażowej.
 |
| 11. | Trójkąt ostrzegawczy | Posiadający homologację. |
| 12. | Gaśnica | Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg. |
| 13. | Apteczka  | 1 szt.Typu samochodowego.  |
| **V. Wymagania dodatkowe**  |
| 1. | Dokumentacja pojazdu | Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem:1. Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (*Dz. U. z 2022 r. poz. 988 t.j. ze zm.*).
2. Instrukcje obsługi pojazdu.
3. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe.
 |
| 2. | Miejsce dostawy | Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej; 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 |
| 3. | Termin dostawy | do 15 grudnia 2022 roku. |